附件1：设备清单

	粗格栅及进水泵房

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	潜水离心泵
	Q=208m3/h，H=16m，P=18.5kW，变频
	2
	台
	近期一用一备，自带PLC控制柜

	2
	回转式格栅除污机
	栅条问距20mm,P=2.2Kw,安装角度75°,渠道宽度1700mm
	2
	台
	

	3
	螺旋压榨机
	配用功率3kW,L=4m
	2
	台
	配套垃圾桶

	4
	潜水离心泵
	Q=2500m3/h，H=16m，P=160kW，变频
	3
	台
	两用一备,自带PLC控制柜

	调蓄池

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	调蓄池放空泵
	Q=140m³/h,H=3~13m,P=7.5kW
	6
	台
	4用2备，变频,预埋地脚螺栓，防堵塞，泥浆泵

	细格栅及曝气沉砂池

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	内进流板式细格栅
	渠宽1.4m,网板宽度0.8m,孔径3.0mm,P=1.1kW，安装角度90°
	2
	套
	配套溜槽,压榨机,中压冲洗泵，近期1用1备；远期增加1台，2用1备。

	2
	栅渣清洗压榨机
	压榨直径280mm，P=2.2kW
	1
	套
	由内进流板式细格栅厂家配套供应，栅渣溜槽、落渣管由厂家一并提供。

	3
	中压洗冲泵
	Q=12m³/h，H=68m，P=7.5kW
	2
	台
	1用1备，由内进流板式细格栅厂家配套供应中压冲水泵、冲洗水箱及相应管配件、阀门等；远期增加1台，2用1备。

	4
	罗茨鼓风机
	风量2.5m³/min，风压0.040MPa，P=4.0kW
	2
	套
	1用1备,含泄压阀、进出口消音器、出口止回阀、出口挠性接头、隔音罩；远期增加1台，2用1备

	5
	吸砂泵
	流量10m³/h，H=10m，P=2.2kW
	2
	台
	1用1备，配套相应管配件、阀门等

	化验室

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	分光光度计
	波长范围：325nm~1000nm；
波长准确度：±1nm；
光谱带宽：4nm
	台
	2
	投标人可进行深度设计

	2
	多参数水质分析仪
	直接测定化学需氧量(COD含消解仪)、氨氮、总磷、总氮、浊度等多项参数，浓度直读
	台
	2
	

	3
	COD测定仪
	COD回流消解器国标标准，12位
	台
	2
	

	4
	台式浊度仪
	测定原理:90°散射光；

最小示值：0.01NTU；

测量范围：0～10NTU；0～100 NTU；0～1000NTU
	台
	2
	

	5
	便携式溶解氧测定仪
	测量范围:溶解氧:（0.00～19.99）mg/L
	台
	2
	

	6
	离心机
	最高转速：4000转/分；
最大相对离心力：1430(×g)；
角转容量：20ml×6
	台
	2
	


1.2暖通设备采购清单

	粗格栅及提升泵房

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	轴流风机
	风量：5042m³/h；
全压：65Pa；
转速：930r/min；
功率：0.28kW
	2
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网

	细格栅及曝气沉砂池

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	轴流风机
	风量：2646m³/h；
全压：102Pa；
转速：1450r/min；
功率：0.12kW
	1
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网

	消毒接触池+加氯间+出水仪表小屋

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	轴流风机
	风量：6826m³/h；
全压：109Pa；
转速：960r/min；
功率：0.37kW
	2
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网

	脱水机房

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	轴流风机
	风量：13500m³/h；
全压：189Pa；
转速：960r/min；
功率：1.1kW
	7
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网

	2
	轴流风机
	风量：2646m³/h；
全压：102Pa；
转速：1450r/min；
功率：0.12kW
	1
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网

	鼓风机房

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	轴流风机
	风量：13500m³/h；
全压：189Pa；
转速：960r/min；
功率：1.1kW
	2
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网

	变配电间

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	轴流风机
	风量：6826m³/h；
全压：109Pa；
转速：960r/min；
功率：0.37kW
	3
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网

	加药间

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	轴流风机
	风量：13500m³/h；
全压：189Pa；
转速：960r/min；
功率：1.1kW
	2
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网

	机修仓库

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	备注

	1
	轴流风机
	风量：2646m³/h；
全压：102Pa；
转速：1450r/min；
功率：0.12kW
	1
	台
	防腐SUS304、配设60°防雨罩及防虫网


1.3自控设备采购清单

	粗格栅及提升泵房

	序号
	名称
	规格性能
	单位
	数量
	备注

	1
	超声波液位计
	一体化，量程：0~10m，波束角≤11°，输出4~20mA
	套
	5
	


附件2：技术优越性
包括但不限于与竞争产品的主要设备技术性能优越性、商务条款（售后服务、质保期等）、市场占有率等）
	序号
	设备的技术要求
	设备的技术优越性、商务条款（售后服务、质保期、技术人员）、市场占有率等
	理由（对使用意义等作为说明）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	......
	
	


注：自行根据填写内容删减行数。

2

