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根据建设需要，按照财政部《政府采购需求管理办法》有关规定，拟对某单位2026年材料学院无人机教学科研仪器设备采购项目进行采购需求方案征集工作，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在应征方公开征集项目验收方案，欢迎供应商根据本调研文件编制方案文件。




















1. 采购项目内容：
总额24.5万元
	序号
	货物（服务）名称
	数量
	单位
	单价（万元）
	用途

	1
	无人机动力系统测试台
	5
	台
	1.85
	教学用

	2
	多旋翼无人机
	1
	件
	5.83
	教学用

	3
	中型多功能无人机
	1
	件
	9.42
	教学用



	序号
	货物（服务）名称
	数量
	服务内容
	单价
（万元）

	1
	无人机动力系统测试台
	5台
	1.设备基本参数
（1）使用温度不小于-30℃~+300℃
（2）外形尺寸≤35.5cm*35.5cm*46cm(长*宽*高)
（3）测试螺旋桨最大直径范围≥9~13inch
2.拉力测量模块 
（1）量程≥5 kgf
（2）传感器精度不小于0.2%F.S.±10g;
3.扭矩测量模块 
（1）量程≥1N*M
（2）传感器精度不小于0.2%F.S.
4.换向转速测量模块
（1）量程（两级电机）不小于 300 〜 150000 RPM
（2）测量传感器精度不小于 0.5% ±20RPM (示数的0.5%)
5. 设备参数精度要求：
(1)转速精度
①标准值(r/min):1500、允差范围(r/min): ±8
②标准值(r/min):6000、允差范围(r/min): ±11
③标准值(r/min):12000、允差范围(r/min): ±13
④标准值(r/min):15000、允差范围(r/min): ±15
(2)扭矩精度
①顺时针标准值(Nm):0.2、允差范围(Nm):
-0.0060～+0.0060
②顺时针标准值(Nm):0.4、允差范围(Nm): -0.0060～+0.0060
③顺时针标准值(Nm):1.0、允差范围(Nm): -0.0060～+0.0060
④逆时针标准值(Nm):0.2、允差范围(Nm): -0.0060～+0.0060
⑤逆时针标准值(Nm):0.6、允差范围(Nm):-0.0060～+0.0060
⑥逆时针标准值(Nm):1.0、允差范围(Nm): -0.0060～+0.0060
(3)力值精度
①标准值(gf):250、允差范围(gf):±10.3
②标准值(gf):500、允差范围(gf):±10.5
③标准值(gf):1500、允差范围(gf):±11.5
④标准值(gf):2500、允差范围(gf):±12.5
(4)输出电压
①标准值(V):6.00、允差范围(V):±0.02
②标准值(V):12.00、允差范围(V):±0.02
③标准值(V):24.00、允差范围(V):±0.03
④标准值(V):28.00、允差范围(V):±0.03
6.测试系统能够实现对电机、桨叶的性能进行测试； 
7.测试软件平台能实现对各项测试进行数据采集，显示无人机动力电机实时数据及实时图标；
8.至少具备自动测试及手动测试两种方式，具备电压、电流、温度、转速等超出限制的保护功能；
9.配备至少1套无刷电机制作材料(包含，磁铁*14、轴承*2、铝圈*1、钢圈*1、轴杆*1、定子铝座*1、转子铝壳*1等)。
	1.85

	2
	多旋翼无人机
	1件
	电动六旋翼，轴距≥1000mm，续航时间≥15min，最大飞行高度≥1000m，最大飞行速度≥10m/s，最大载重≥3kg，电池容量≥16000mah。
支持包括但不限于自稳，悬停，自动返航，
云台相机≥1080P，
通信距离：遥控≥10km、数传≥10km、图传≥10km
5.配备地面站系统软件，支持包括不限于：航线规划、执行修改，控制站移交功能。显示包括不限于：姿态信息、航迹信息、剩余续航信息，辅助教学、飞行操纵。具备包括不限于：单机规划航线、模拟执行并完成航线飞行任务功能。
6.支持教育部无人机驾驶职业技能 1+x 证书初中高级的实操教学及考试，支持民用无人机专业技能证书实操教学及考试。
7.含桩桶。
	5.83

	3
	中型多功能无人机
	1件
	1.整机参数
（1）对称轴距≥1925mm
（2）六轴X型多旋翼
（3）桨叶尺寸≥34inch
（4）机架拉伸强度≥900MPa、弯曲强度≥1.0x103 MPa、压缩强度≥500MPa。
（5）最大承重量≥80kg，额定载重≥30kg，最大起飞重量≥80kg
（6）空机重量≤21.5kg（不含电池）
（7）防尘防水等级包括但不限于IP45，最大抗风等级≥7级
（8）探测半径≥40m
（9）空机续航时间：两电空机续航≥35min，四电空机续航≥58min
（10）探测半径≥40m
2.飞控参数
（1）潮湿环境稳定性需满足GB/T2423.17-2024，通过至少80h（小时）的盐雾测试，并提供具有CNAS或CMA第三方机构出具测试报告
（2）工作环境温度≥-20℃~65℃.
3.动力系统参数
（1）耐酸碱防护能力通过至少45h（小时）的酸碱测试.
（2）电调最大安全电流≥150A
（3）分电板峰值≥1000A
（4）至少提供4块锂电池，单块电池容量≥36000mAh
4.遥控器参数
（1）显示屏尺寸≥5.5inch，分辨率≥1920*1080
（2）遥控距离≥5~20km
（3）续航时间≥4h，电池大小≥10000mAh
（4）运行内存≥4G，系统存储内存≥64G
（5）工作频段包括但不限于2.4G、5.8G,通道数≥12
（6）工作温度范围≥-10℃~55℃
5.接收机参数
（1）工作频段包括但不限于2.4G、5.8G
(2)数传口≥1路、网口数≥1路、SBUS输出数≥1路、PWM接口数≥2路
（3）工作温度范围≥-10℃ ~60℃
（4）信道带宽包括但不限于1.25MHz/2.5 MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz/40MHz
6.云台相机参数
（1）可控角度范围≥-90°~+10°(俯仰轴)；-90°~+90°(方向轴);-45°~+45°(横滚轴)
（2）相机传感器尺寸≥1/2.7inch，镜头焦距范围≥f=3.38~14.41mm，有效像素大于等于200万，图传分辨率≥2k，录制视频分辨率≥2k，支持外接存储卡内存≥32G
7.绞盘参数
（1）主体自重≤5.1kg，吊装最大重量≥50kg，最大升降速度≥0.6m/s，标配线长≥30m，机械自动脱钩器+配重环重量≤1400g，投放模块+电动脱钩器重量≤1530g
	9.42





2、应征供应商提供文件编制方案需包含以下内容
（1）营业执照；
（2）法定代表授权书；
（3）分报价表、技术参数和商务要求；
（4）人员相关证书、相关配套设备；
（5）服务方案；
（6）服务的优势；
（7）其他材料（应征方认为需要提供的）。
（1）营业执照


（2）法定代表人授权书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司


（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的      （项目编号：/）项目调研活动，全权代表我方处理调研活动中的一切事宜。






法定代表人签字或签章：


供应商盖章：


日  期：


附：
全权代表姓名： 职         务： 电         话： 详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：



附：全权代表及法定代表人身份证复印件（正、反面）
说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）
（3） 分报价表、技术参数和商务要求

分项报价表
	序号
	服务名称
	数量
	品牌型号
	单价（元）
	是否中、小微企业生产
	技术参数（如存在排它性内容，请备注）

	1
	某单位2026年材料学院无人机教学科研仪器设备采购项目
	1项
	
	
	
	


注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

技术参数和商务要求

	序号
	服务名称
	技术参数
	商务要求

	1
	某单位2026年材料学院无人机教学科研仪器设备采购项目
	注：本项内容供应商在征集公告要求的基础上填写跟本项目相关的技术参数等内容。
	1.供货期：自合同签署之日起   15   工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。
2.质保期：提供原厂商   3  年的质保，质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。
质保期内，本项目所有货物质保期内的维保、保养的费用包含在报价内，每年至少提供一次对本项目所供货物及安装线路的免费巡检，并提供巡检报告，保证设备正常运行使用。
3.乙方所投货物必须是原厂生产的合格正品。对包含软件的货物，所投软件必须是合法、正版的原厂家软件且是目前最新版本，质量保证期内提供免费维护和升级服务。
3.售后服务：供应商提供硬件终身保修、软件终身升级维护且采购人具有软件终身使用权，电话报修后   12   小时内上门服务、    6小时内能够排除故障。货物质保期内，如果货物产品故障仍无法排除，乙方应及时提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方暂时使用，直至故障产品修复后甲方退还备用产品。质量保证期内售后服务发生的一切费用由乙方承担。
4.培训：（1）提供不少于  10天  的线下培训，培训授课人必须是工程师、技术员等，且熟悉产品的操作和日常维护。（2）通过培训必须能保证参加培训人员对产品有较全面的了解，并熟悉掌握产品的操作和日常维护；（3）需为参训人为提供相关文字资料、讲义等资料，培训课程双方商定；（4）场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
5.验收标准：（1）货物运抵买方指定地点后，由采购人和成交供应商组织相关人员共同对到货货物数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后开始安装，安装后进行破损性抽查；
（2）交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中买方认可的合理最佳配置、参数、及各项要求；技术参数需进行现场测试的，应以现场测试数据为准。③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。
6.对于不合格的货物，成交供应商必须在5个工作日内及时完成更换并重新进行验收。
7.所有产品必修标有产品名称、厂家、规格型号等的铭牌，铭牌信息必须与中标合同上一致。
8.报价要求包含税费、材料费、人工费、运输费、安装以及不可预见的所有费用。
[bookmark: _GoBack]9.付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%,合同签订时乙方将履约保证金转至甲方指定帐户，货到甲方指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，乙方按要求开具供货发票，甲方于收到规范、合格的供货发票后15个工作日内支付货款的100%，履约保证金待履约完成后无息返还。


注：本项内容供应商可填写跟本项目相关的售后服务条款、质保期等内容。
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（4）人员相关证书、相关配套设备
（5）服务方案
（6）服务的优势
（7）其他材料（应征方认为需要提供的）
