|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **新干县卫生监督机构能力提升建设项目（B包）需求表**  **一、基础装备配备清单** | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **配置要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 计算机 | 1.处理器：国产芯片，核心数≥八核,主频≥2.3GHZ；  2.显示器≧23英寸，分辨率≧1080P；  3.内存容量≧8GB，硬盘容量≧512GB SSD；  4.含正版操作系统，WPS办公软件，杀毒软件；  5、统一性：主机，键盘，鼠标，显示器必须为同一品牌6、整机质量服务要求：免费服务周期 | 台 | 16 |
| 2 | 一体机(含打印、复印、扫描功能) | 1.黑白激光；  2.自动双面打印、复印，黑白自动批量复印；  3.标配A3、A4幅面打印、复印、扫描功能；  4.支持WIFI,网络打印。  5.标配双面器、输稿器。  6.推荐东芝、惠普、联想品牌 | 台 | 1 |
| 3 | 彩色打印机 | 支持打印、复印、扫描功能；  支持WIFI，有线网络打印；  3.支持自动双面打印； | 台 | 1 |
| 4 | 便携式打印机 | 1台/每2名执法人员 | 台 | 1 |

**二、室内P1.86全彩屏音频影音系统配备清单（由供应商负责免费拆除原有设备和清运工作和本次设备清单的安装调试、边框修饰及培训使用，达到美观实用）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置要求** | **单位** | **数量** |
| **显示系统** | | | | |
| 1 | 室内全彩P1.86LED显示屏 | ≥7m²（不含外框面积）；  推荐品牌：洲明、海康、海佳彩亮、联建光电 |  |  |
| 2 | 播控处理器 |  | 台 | 1 |
| 3 | 接收卡 | 具体数量以实际安装调试为主 | 个 | ≥11 |
| 4 | 全彩电源 | 具体数量以实际安装调试为主 | 个 | ≥22 |
| 5 | 控制管理软件 |  | 套 | 1 |
| **专业扩声系统** | | | | |
| 1 | 全频音箱 |  | 个 | 4 |
| 2 | 音箱壁挂支架 |  | 个 | 4 |
| 3 | 专业功放 |  | 台 | 2 |
| 4 | 专业调音台 |  | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 |  | 台 | 1 |
| 6 | 全自动反馈抑制器 |  | 台 | 1 |
| 7 | 真分集无线手持话筒 |  | 套 | 1 |
| 8 | 无线一拖四长杆鹅颈话筒 |  | 套 | 1 |
| 9 | 电源时序器【8路可控型】 |  | 台 | 1 |
| **辅助材料** | | | | |
| 1 | 音响线、音频跳线、网线 | 具体以实际施工为准 |  |  |
| 2 | 会议机柜 |  | 1 | 台 |

**注、**1、各响应供应商依据采购人需求完善采购清单、技术参数等内容；

2、各响应供应商也可以依据业主需求提出优于采购需求的技术方案。