采购需求方案征集回复函（格式）
征集事项名称：吉安市第一人民医院骨科、皮肤科及儿科设备采购项目
公司名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
供应商资格
一、采购清单
	序号
	货物名称
	品牌、制造商全称
	规格型号
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	移动式C型臂X射线机
	
	
	
	
	

	2
	二氧化碳治疗机
	
	
	
	
	

	3
	Q开关YAG激光治疗仪
	
	
	
	
	

	4
	强脉冲光治疗仪
	
	
	
	
	

	5
	皮下电子注射器控制助推装置 （水光）
	
	
	
	
	

	6
	紫外线光疗仪（308准分子）
	
	
	
	
	

	7
	数字皮肤镜
	
	
	
	
	

	8
	真菌工作站（显微镜）
	
	
	
	
	

	9
	超声骨密度仪
	
	
	
	
	

	10
	身高体重测量仪及分析系统
	
	
	
	
	

	总计
	
	


注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。
二、技术参数、商务条件（包含但不限于售后服务、质保期限）
	序号
	货物名称
	基本技术参数（为方面对征集的各品牌参数比对，请按下列设备组成、配置及主要技术参数及性能要求提供参数）
	货物技术性能优势
	科室基本需求

	1
	移动式C型臂X射线机
	
	
	1.中高端一体化移动式中型C臂X光机

	2
	二氧化碳治疗机
	
	
	1.消融模式（普通连续/脉冲）：皮肤良性赘生物、浅表肿物切除、皮肤科小手术
2.点阵扫描模式（瘢痕修复、抗衰嫩肤、痤疮辅助）

	3
	Q开关YAG激光治疗仪
	
	
	1. 532nm（可见光，浅层色素/红色素）
浅层表皮色素：雀斑、晒斑、咖啡斑、浅层黄褐斑谨慎治疗、红色纹身、纹眉/纹眼线、红色痘印、毛细血管扩张辅助
2. 1064nm（近红外，深层黑色素）
先天性色素病：太田痣、颧部褐青色痣、伊藤痣、蒙古斑
各类纹绣清洗：黑/蓝/灰纹身、老式纹眉、美瞳线、唇线
真皮层色斑：真皮斑、重度色沉、外伤性色素沉着
辅助项目：脂溢性角化、黑色痣浅层色素淡化、毛囊色素性病变

	4
	强脉冲光治疗仪
	
	
	1.飞点脱毛模式
全身多部位脱毛：腋毛、四肢毛发、唇毛、发际线、比基尼线、络腮胡，适配浅/深肤色，大面积快速治疗
2.血管改善
面部潮红、毛细血管扩张、玫瑰痤疮红斑期、鲜红斑痣（轻症）、微小血管瘤、红色痘印
3.色素提亮
晒斑、轻微雀斑、炎症后浅表层色沉、肤色暗沉不均、黄气提亮
嫩肤抗衰
轻度干纹、粗糙肤质、光老化、毛孔细腻、油脂分泌调节（油性痤疮肌辅助控油）

	5
	皮下电子注射器控制助推装置 （水光）
	
	
	1.基础补水修护
长期皮肤干燥、起皮、换季敏感卡粉、缺水干纹、屏障轻度受损
2.肤色改善
熬夜暗沉、黄气、轻微炎症色沉、晒后肤色不均、素颜无光泽
3.肤质精细化管理
毛孔粗大（缺水型）、轻微细纹、上妆浮粉、皮肤粗糙

	6
	紫外线光疗仪（308准分子）
	
	
	1.采用308nm氯化氙（XeCl）单一波长准分子光源

	7
	数字皮肤镜
	
	
	1.用于皮肤图像的放大成像显示、处理、传输和存储，供诊断用
2.具备毛囊毛发密度自动分析测量功能
3.可以生成皮肤镜图像报告和毛发镜影像报告

	8
	真菌工作站（显微镜）
	
	
	1.具有防霉装置
2.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能。
3.具有定制真菌图文报告软件。
4.配备品牌电脑和打印机各一套

	9
	超声骨密度仪
	
	
	[bookmark: _GoBack]1.超声探头为内置信号开关宽频探头
2.双屏显示
3.可设置测量结果语音播报功能
4.测量模式分为快速和高精度模式可选
5.多体模校准

	10
	身高体重测量仪及分析系统
	
	
	1.0-3岁全功能体检系统及2-7岁全功能体检系统，能对接系统自动传输数据
2.功能模块:专案管理、量表在线测评、量表报告管理、提醒功能、工作量统计等
3.量表在线测评:测评量表包含生长发育监测板块不小于7种;发育筛查类量表不少于6个;发育诊断类评定不少于5个;认知能力量表不少于7个;运动功能类量表不少于8个;语言能力类量表不少于6个;儿童行为类量表不少于9个;睡眠行为与气质类评定量表不少于12个;孤独症谱系障碍筛查诊断量表不少于19个;注意力缺陷多动与抽动障碍类评定量表不少于13个;抽动焦虑抑郁情结类量表不少于30个;个性心理类量表不少于30个;社会生活类量表不少于20个;儿科营养与过敏哮喘等测评量表不少于10个;康复类量表不少于10个
4.数据管理:支持儿童健康数据的录入、查询、统计、分析及导出;
5.预警功能:对儿童生长发育异常、疫苗接种逾期、疾病筛查阳性等情况自动预警
6.测评工具箱不少于7个(不同类型)


三、其他意见

